Cover page

عنوان المشروع: الطاقة المتجددة: ننام الطاقة الشمسية لتتبع الشمس   السنة الاكاديمية: 2022

اسم القسم: هندسة الحاسوب

أعضاء المجموعة: ديار برق محمد ادحيلية.
        إسراء أحمد "محمد سعيد" صبري

نوع المشروع : هاردوير أو سوفتوير (اختر واحدا)
اسم المشرف: م. أسماء عفيفي

An-Najah National University Faculty of Engineering and IT

ملخص المشروع :

ان استهلاك مصادر الطاقة التقليدية مثل الوقود الاحفوري في العقود الماضية تسببت في نضوب الموارد وساهمت في قضايا بيئية ضخمة مثل التلوث البيئي ، وقد أدى ذلك إلى الحاجة الملحة لإيجاد بدائل تنتج الطاقة. تعد مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،و الطاقة الحرارية الارضية والطاقة الكهرومائية بدائل نظيفة ومستدامة . لكن لسوء الحظ ، ان الاحتلال صادر مساحات شاسعة من الأراضي و مصادر المياه. لذا فان كل من طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية ليستا خيارا ولهذا تتجه العيون نحو الطاقة الشمسية التي تم استخدامها في المصانع وأنظمة الطاقة المنزلية بشكل متزايد في الوقت الحاضر.
 سيناقش مشروعنا نهج لتعظيم كفاءة الألواح الشمسية من أجل توليد المزيد من الطاقة وهي الألواح الشمسية التي تتبع الشمس. سنبني نموذجا أولي لمتتبع الشمس ثنائي المحور و الذي بدوره يغذي نموذج منزل الذكي بالطاقة اللازمة. 
الغرض من المشروع هو كتابة الخوارزمية الكر كفاءة لنظام الواح شمسة تتعقب الشمس على كلا المحورين. هذا النموذج المحاكي سوف يحرك اللوح مع حركة اشعة الشمس بحيث يقايل اللوح الحد الأقصى من الاشعاع. ان نظم الألواح الشمية المتواجدة في المنازل و المصانع و غيرها تعد الواح تقليدية ثابتة. بينما الالواح متعقبة للشمس تغيرها موضعها بناء على حركة الشمس في السماء. النظام ثنائي الحركة يعطي للوح درجتين من الحرية, أي افقيا و عموديا
,الامر الذي يسمح للوح بتعقب حركة الشمس من الشرق للغرب و من الشمال للجنوب. 
سوف يتم استعمال حساسات ال(LDRs
)  لتحسس حركة الشمس و المحركات لتغيير موقع اللوح على كلا المحورين . كما سيتم استخدام المتحكم الدقيق الاردوينو للتحكم بمقدار حركة المحركات الامر الذي يعتمد بنفسه على المدخلات القادمة من الحساسات عند تغير موضع مصدر الضوء.
تحويل الطاقة المجنية من النظام الشمسي من الحالة الديجتال الي تيار متردد باستعمال محول و ذلك ليتم استخدام التيار المتردد لتغذية نموذج منزل ذكي(يحتوي على باب و مروحة و ضوء) . و بالنسبة للطاقة الناتجة الفائضة عن حاجة المنزل سيتم تخزينها في بطاريات بعد ان يتم تحويلها للفولتية المناسبة للبطاريات حتى لا تحترق او يقل عمرها الافتراضي او كفاءتها 

الغرض الأساسي من الفكرة هو إعطاء الحرية و المرونة للألواح للتحرك مما يعطي نتائج افضل

جامعة النجاح الوطنية كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات